**DEVIS D’INSTALLATION RESEAU ET ALIMENTATION ONDULEE**

**PROPOSITION**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **REFERENCE** | **DESIGNATION** | **P.U. $** | **U** | **QTES** | **P.T. $** |
| **1/ COFFRET ET PROTECTION COURANT ONDULEE** |  |  |  |  |  |
| 401631 | Coffret saillie 1 rang-18 mod. porte opaque - XL³ 125 | 106,17 | Pce |  | 0 |
| 403432 | Disj. TX³ 6000A/6kA 1P C10 230/400V - 1 module | 12,37 | Pce |  | 0 |
| 404907 | Cordon de repiquage 10 mm² Pour neutre - longueur 270 mm | 4,82 | Pce |  | 0 |
| 404908 | Cordon de repiquage 10 mm² Pour phase - longueur 270 mm | 4,82 | Pce |  | 0 |
| 404918 | Peigne à fourches 3p - 19 app. 57 modules - 16 mm² | 63,73 | Pce |  | 0 |
| 411814 | Inter diff TX³ 4P 30mA 25A Type A-S - 4 modules | 163,15 |  |  | 0 |
|  |  |  |  | TOTAL $ = | 0 |
| **2/ APPAREILLAGES ET CABLAGE** |  |  |  |  |  |
| 050299 | Détrompeur pr prise 2 P + T pour Mosaic/Serena/Plexo | 4 | Pce |  | 0 |
| 076565 | RJ45 cat 6 FTP 2 mod blanc LCS² Mosaic couleur blanc | 20 | Pce |  | 0 |
| 077114 | Mosaic prise 2P+T à detr. 10/16A 250V 2 mod. Rood | 11,28 | Pce |  | 0 |
| 010424 | Goulotte DLP design 50 x 105mm corps + couvercle - blanc - 2m | 57,49 | Pce |  | 0 |
| 010582 | Cloison séparation DLP design 35x105, 50x80 et 50x105 mm | 10,62 | Pce |  | 0 |
| 010605 | Angle int. variable DLP design section 50 x 105 mm - blanc | 8,91 | Pce |  | 0 |
| 010619 | Angle ext. variable DLP design sect. 50 x 105 mm (couv. 65mm) | 8,27 | Pce |  | 0 |
| 010681 | Agrafe pour tenue de câbles DLP design 50x150/220, 65x150 | 1,17 | Pce |  | 0 |
| 010696 | Joint de corps DLP design section 50x105mm (couv. 65 mm) | 0,82 | Pce |  | 0 |
| 010801 | Joint de couvercle DLP design sect. 35x80, 50x80 et 50x105mm | 2,09 | Pce |  | 0 |
| 010700 | Embout gauche/dr. DLP design section 50x105mm (couv. 65mm) | 2,88 | Pce |  | 0 |
| 010786 | Angle plat variable DLP design section 50x105mm (couv. 65mm) | 12,22 | Pce |  | 0 |
| 010952 | Support Mosaic DLP 2 modules couvercle 65mm | 3,67 | Pce |  | 0 |
| 010954 | Support Mosaic DLP 4 modules couvercle 65mm | 4,83 | Pce |  | 0 |
| 031872 | Collier Colson - long. 357 mm larg. 9 mm - gris - inst.intér | 0,47 | Pce |  | 0 |
| 031900 | Collier à embase - intérieur polyamide - gris - réglable | 0,37 | Pce |  | 0 |
| 032032 | Collier Colring - larg. 2,4 mm polyamide 6/6 incolore | 0,10 | Pce |  | 0 |
| 032038 | Collier Colring - larg. 3,5 mm polyamide 6/6 incolore | 0,11 | Pce |  | 0 |
| 032043 | Collier Colring - larg. 4,6 mm polyamide 6/6 incolore | 0,24 | Pce |  | 0 |
| 649308 | Moulure DLP sect. 20 x 12,5 mm blanc RAL 9003 - long. 2,1 m | 4,24 | Pce |  | 0 |
| 649309 | Moulure DLP section 32 x 16 mm blanc RAL 9003 - long. 2,1 m | 10,34 | Pce |  | 0 |
|  | Câble rigide 3X2,5mm² | 3,12 | m |  | 0 |
|  | Câble UTP 8/8 Cat. 6 | 0,9 | m |  | 0 |
|  |  |  |  | TOTAL $ = | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Accessoires de pose | 200 | FF |  | 0 |
|  |  |  |  | TOTAL $ = | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL GENER $ = |  | #REF! |  |